**Temario del Curso Básico de Verilog y FPGAs**

**Módulo 1: Introducción a Verilog y FPGAs**

* ¿Qué es Verilog? , aplicaciones y ventajas.
* Introducción a las FPGAs: ¿Qué son y por qué usarlas?
* Estructura básica de un código en Verilog y flujo de diseño en FPGAs.

**Módulo 2: Fundamentos de Verilog**

* Tipos de datos básicos: wire, reg, integer.
* Operadores en Verilog: lógicos, aritméticos, relacionales.
* Módulos y port maps: cómo modularizar tu diseño.

**Módulo 3: Estructuras de Control en Verilog**

* Estructuras de control de flujo: if, case.
* Bloques always y initial: cuándo y cómo usarlos.
* Simulación básica: cómo probar tu código.

**Módulo 4: Diseño de Circuitos Combinacionales en Verilog**

* Implementación de puertas lógicas y circuitos combinacionales.
* Diseño de sumadores, multiplexores y decodificadores.
* Asignaciones continuas vs. procedimentales.

**Módulo 5: Diseño de Circuitos Secuenciales en Verilog**

* Introducción a los circuitos secuenciales.
* Flip-flops (D, JK, T) y su implementación en Verilog.
* Diseño de contadores y registros de desplazamiento.

**Módulo 6: Introducción a las FPGAs**

* Arquitectura básica de una FPGA.
* Cómo las FPGAs implementan diseños Verilog.
* Herramientas de desarrollo para FPGAs: de la codificación a la implementación.

**Módulo 7: Testbenches y Simulación**

* Creación de testbenches para verificar tus diseños.
* Generación de estímulos y visualización de resultados.
* Buenas prácticas en la simulación de diseños Verilog.

**Módulo 8: Proyecto Final de Diseño en FPGA**

* Selección de un proyecto de diseño digital que integre conceptos aprendidos.
* Implementación del diseño en Verilog.
* Simulación del diseño, síntesis y carga en una FPGA.
* Evaluación del proyecto: funcionamiento y optimización.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Module | Topic | Expectation | Time | Presenter | Virtual |
| 1 | **Introducción a Verilog y FPGAs** | Comprender Verilog para modelar circuitos y cómo las FPGAs permiten implementar estos diseños de manera flexible. | 40 min |  | **X** |
| 2 | **Fundamentos de Verilog** | Comprender la sintaxis y estructura de Verilog para diseñar y simular circuitos digitales eficientemente. | 1h |  | **X** |
| 3 | **Estructuras de Control en Verilog** | Explorar cómo utilizar estructuras de control en Verilog para crear lógica condicional y bucles en el diseño de circuitos digitales | 30 min |  | **X** |
| 4 | **Diseño de Circuitos Combinacionales en Verilog** | Aprender a diseñar circuitos combinacionales en Verilog, enfocándose en la creación de lógica que responde inmediatamente a las entradas sin almacenar estado. | 1h |  | **X** |
| 5 | **Diseño de Circuitos Secuenciales en Verilog** | Estudiar el diseño de circuitos secuenciales en Verilog, que incorporan elementos de almacenamiento para mantener un estado y responder a cambios en las entradas en funcion del tiempo. | 1h |  | **X** |
| 6 | **Introducción a las FPGAs** | Conocer las bases de las FPGAs, dispositivos reconfigurables que permiten la implementación física de diseños digitales personalizados y su adaptabilidad para diversas aplicaciones. | 1h |  | **X** |
| 7 | **Testbenches y Simulación** | Aprender a crear testbenches en Verilog para simular y verificar el comportamiento de diseños digitales, asegurando su correcto funcionamiento antes de la implementación física. | 1h |  | **X** |
| 8 | **Proyecto Final de Diseño en FPGA** | Desarrollar un proyecto integral en FPGA, aplicando conocimientos de Verilog, diseño de circuitos y simulación para resolver un problema específico o implementar una función compleja, demostrando habilidades prácticas en diseño digital. | 8h | **X** | **X** |

## **Módulo 1: Introducción a Verilog y FPGAs**

### 1. ¿Qué es Verilog?

Verilog es un lenguaje de descripción de hardware (HDL) ampliamente utilizado en la industria de diseño de circuitos integrados digitales. Se utiliza para describir y simular sistemas digitales, desde circuitos simples hasta sistemas complejos en un nivel de abstracción alto.

#### - Origen y Evolución:

* Verilog fue desarrollado originalmente por Gateway Design Automation, Inc. en 1984.
* En 1990, Verilog fue adoptado como estándar IEEE (IEEE 1364) y desde entonces ha sido continuamente actualizado y ampliado.
* Verilog HDL ha sido complementado con SystemVerilog, una extensión que agrega características de nivel de sistema, como la verificación funcional y la verificación de propiedades.

#### - Sintaxis Básica:

* Los programas Verilog están compuestos por módulos que describen componentes digitales.
* La sintaxis incluye palabras clave como module, input, output, wire, reg, entre otras.
* Los módulos se interconectan mediante asignaciones de señales (assign) o instanciación de módulos.

#### Ejemplo:

### 

### 2. Introducción a las FPGAs: ¿Qué son y por qué usarlas?

Las FPGAs (Field-Programmable Gate Arrays) son dispositivos de hardware programables que contienen una matriz de bloques lógicos interconectados. Estos dispositivos permiten la implementación de circuitos digitales personalizados, lo que los hace ideales para prototipado rápido, desarrollo de productos y aplicaciones de procesamiento digital de señales.

#### - Arquitectura Interna:

* Una FPGA típica consta de bloques lógicos configurables, bloques de memoria, bloques de E/S y una matriz de interconexión.
* Los bloques lógicos contienen elementos lógicos (LUTs), multiplexores y flip-flops que se pueden programar para implementar funciones lógicas específicas.

#### - Ventajas de las FPGAs:

* Flexibilidad: Los diseños pueden ser reconfigurados rápidamente para adaptarse a cambios en los requisitos.
* Prototipado rápido: Permite la validación rápida de diseños antes de la producción de hardware.
* Paralelismo: Las FPGAs pueden implementar múltiples funciones en paralelo, lo que permite un rendimiento optimizado para ciertas aplicaciones.

#### Ejemplo:

Una aplicación común de las FPGAs es en sistemas embebidos, donde se pueden utilizar para implementar procesadores personalizados, controladores de periféricos y lógica de interfaz específica.

### 3. Estructura básica de un código en Verilog y flujo de diseño en FPGAs.

La estructura básica de un código en Verilog consta de módulos, que representan componentes de un sistema digital, y asignaciones que definen la interconexión entre estos componentes. El flujo de diseño en FPGAs implica la creación de un diseño en Verilog, su simulación para verificar su funcionalidad, y finalmente, la síntesis y carga en una FPGA para su implementación en hardware.

#### - Desarrollo de Diseño en Verilog:

1. **Especificación del Diseño:** Definir los requisitos y funcionalidades del sistema a diseñar.
2. **Desarrollo del Código:** Escribir el código Verilog que implementa el diseño.
3. **Simulación:** Verificar el diseño mediante la simulación utilizando herramientas como ModelSim o Verilator.
4. **Síntesis:** Convertir el código Verilog en una descripción de hardware específica de la FPGA.
5. **Implementación en la FPGA:** Cargar el diseño sintetizado en la FPGA utilizando herramientas como Vivado o Quartus Prime.

#### Ejercicios Prácticos:

1. Escribir un módulo Verilog que implemente una puerta XOR.
2. Diseñar un circuito combinacional que sume dos números de 4 bits utilizando Verilog.
3. Simular el circuito diseñado en el paso anterior para verificar su funcionamiento utilizando herramientas de simulación como ModelSim.

### 4. Herramientas de desarrollo para Verilog y FPGAs

Existen diversas herramientas de desarrollo disponibles para trabajar con Verilog y FPGAs. Estas herramientas incluyen entornos de diseño integrado (IDEs), simuladores, sintetizadores y herramientas de programación de FPGAs. Algunas de las herramientas más populares en la industria incluyen **Intel Quartus** , Xilinx Vivado, Prime y Lattice Diamond.

#### - Funcionalidades de las Herramientas:

* **Entornos de Diseño Integrado (IDEs):** Proporcionan un entorno completo para el desarrollo de diseño en Verilog, desde la edición de código hasta la síntesis y la programación de la FPGA.
* **Simuladores:** Permiten simular el comportamiento del diseño Verilog antes de la implementación en hardware.
* **Sintetizadores:** Convierten el código Verilog en una descripción de hardware específica de la FPGA.
* **Programadores de FPGAs:** Facilitan la carga del diseño sintetizado en la FPGA.

#### Ejemplo:

Los estudiantes pueden descargar versiones de evaluación de estas herramientas y utilizarlas para practicar el diseño y la implementación de circuitos en FPGAs.

### 5. Aplicaciones de Verilog y FPGAs

Verilog y FPGAs se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo sistemas embebidos, comunicaciones, procesamiento de señales, y más. Su flexibilidad y capacidad de reconfiguración los hacen ideales para aplicaciones que requieren adaptabilidad y rendimiento.

#### - Ejemplos de Aplicaciones:

* **Sistemas Embebidos:** Implementación de procesadores personalizados, controladores de periféricos y sistemas de control.
* **Comunicaciones:** Implementación de protocolos de comunicación, como Ethernet, UART y SPI.
* **Procesamiento de Señales:** Implementación de algoritmos de procesamiento de señales, como filtros digitales y transformadas rápidas de Fourier (FFT).

#### Ejemplo:

Las FPGAs se utilizan en la industria aeroespacial para implementar sistemas de control de vuelo, procesamiento de imágenes y comunicaciones por satélite.

## Módulo 2: Fundamentos de Verilog

### 1. Tipos de datos básicos en Verilog:

Verilog admite varios tipos de datos que se utilizan para modelar diferentes tipos de señales y variables en un diseño digital.

#### - Tipos de Datos Básicos:

* **wire:** Se utiliza para representar señales continuas, como las salidas de puertas lógicas o conexiones entre módulos.
* **reg:** Se utiliza para representar variables que almacenan valores discretos, como registros o variables de estado.
* **integer:** Se utiliza para representar valores enteros, que son útiles para contar o realizar operaciones aritméticas simples.

#### Ejemplo:

### 2. Operadores en Verilog:

Verilog admite una amplia gama de operadores que se utilizan para realizar operaciones lógicas, aritméticas y relacionales en señales y variables.

#### - Tipos de Operadores:

#### 

| **Categoría** | **Operador** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| **Aritméticos** | + | Suma |
|  | - | Resta |
|  | \* | Multiplicación |
|  | / | División |
|  | % | Módulo |
| **Relacionales** | == | Igual a |
|  | != | No igual a |
|  | < | Menor que |
|  | <= | Menor o igual que |
|  | > | Mayor que |
|  | >= | Mayor o igual que |
| **Lógicos** | && | AND lógico |
|  | || | OR lógico |
|  | ! | NOT lógico |
| **De Reducción** | & | AND de reducción |
|  | | | OR de reducción |
|  | ^, ~^, ^~ | XOR de reducción y XNOR de reducción |
| **De Desplazamiento** | << | Desplazamiento a la izquierda |
|  | >> | Desplazamiento a la derecha |
|  | <<< | Desplazamiento aritmético a la izquierda (Verilog-2001) |
|  | >>> | Desplazamiento aritmético a la derecha (Verilog-2001) |
| **Concatenación y Replicación** | {} | Concatenación |
|  | {n{m}} | Replicación |
| **Condicional** | ?: | Operador ternario (condicional) |
| **Acceso a Bits y Partes** | [] | Acceso a un bit o a un rango de bits |
| **Igualdad con Comparación de Casos** | === | Igualdad con comparación de casos |
|  | !== | Desigualdad con comparación de casos |

#### Ejemplo:

module operators (input wire a, input wire b, output wire y);

assign y = (a & b) | (~a);

endmodule

### 3. Módulos y port maps en Verilog:

La modularización es una técnica fundamental en el diseño de sistemas digitales, y Verilog permite la definición y utilización de módulos que representan componentes individuales del sistema.


#### - Definición de Módulos:


* Los módulos se definen utilizando la palabra clave module seguida del nombre del módulo y la lista de puertos.
* Los puertos pueden ser de entrada (input), salida (output) o bidireccionales (inout).

#### - Instanciación de Módulos:

* Los módulos se instancian dentro de otros módulos utilizando la sintaxis <nombre\_del\_módulo> <nombre\_instancia> (<lista\_de\_asignaciones\_de\_puertos>);.

#### Ejemplo:





### Ejercicios Prácticos:

1. Definir un módulo Verilog que implemente una compuerta NAND de dos entradas.
2. Instanciar el módulo de la suma completa (full\_adder) dentro de un nuevo módulo que implemente un sumador de 4 bits (ripple\_carry\_adder).
3. Simular el sumador de 4 bits para verificar su funcionamiento utilizando un conjunto de pruebas adecuado.

## Módulo 3: Estructuras de Control en Verilog

### 1. Estructuras de control de flujo en Verilog:

Verilog proporciona varias estructuras de control de flujo que permiten controlar el comportamiento de un diseño digital en función de condiciones específicas.

#### - Estructura if-else:

* La estructura if-else se utiliza para tomar decisiones basadas en condiciones booleanas.
* Se puede utilizar para implementar lógica condicional en el código Verilog.

#### - Estructura case:

* La estructura case se utiliza para implementar múltiples condiciones de selección.
* Es útil cuando se necesita tomar decisiones basadas en múltiples valores discretos.

#### Ejemplo:

### 2. Bloques always y initial en Verilog:

Los bloques always y initial son utilizados para definir comportamientos en el código Verilog.

#### - Bloque always:

* El bloque always se ejecuta de manera continua en respuesta a un evento de disparo.
* Se utiliza para definir comportamientos secuenciales y combinacionales en el diseño.

#### - Bloque initial:

* El bloque initial se ejecuta solo una vez al inicio de la simulación.
* Se utiliza para inicializar variables y configurar el estado inicial del diseño.

#### Ejemplo:

### 

### 3. Simulación básica en Verilog:

La simulación es una parte crucial del diseño digital, ya que permite verificar el comportamiento del diseño antes de su implementación en hardware.

#### - Herramientas de Simulación:

* ModelSim, VCS, Verilator, entre otras, son herramientas comúnmente utilizadas para simular diseños Verilog.

#### - Métodos de Simulación:

* La simulación se puede realizar utilizando conjuntos de pruebas específicos que cubran diferentes escenarios de funcionamiento del diseño.
* Se pueden utilizar scripts y comandos de simulación para automatizar el proceso de simulación y análisis de resultados.

#### Ejemplo:

### Ejercicios Prácticos:

1. Implementar un módulo Verilog que simule una máquina de estado finito (FSM) utilizando bloques always.
2. Crear un testbench que simule un circuito combinacional Verilog y verifique su funcionamiento utilizando diferentes entradas.
3. Utilizar una herramienta de simulación como ModelSim para simular el diseño y verificar su funcionamiento en un conjunto de pruebas completo.

## Módulo 4: Diseño de Circuitos Combinacionales en Verilog

### 1. Implementación de puertas lógicas y circuitos combinacionales:

En Verilog, es posible implementar puertas lógicas individuales y combinarlas para crear circuitos combinacionales más complejos.


#### - Puertas Lógicas:

* Las puertas lógicas básicas como AND, OR, NOT, XOR, etc., se pueden implementar utilizando expresiones de asignación en Verilog.

#### - Circuitos Combinacionales:

* Los circuitos combinacionales son aquellos en los que la salida depende únicamente de las entradas en el momento presente, sin tener en cuenta el estado anterior.
* Se pueden diseñar circuitos combinacionales utilizando expresiones de asignación o utilizando la estructura always para describir el comportamiento del circuito.

#### Ejemplo:



### 2. Diseño de sumadores, multiplexores y decodificadores:

Los sumadores, multiplexores y decodificadores son componentes comunes en el diseño de circuitos digitales y se pueden implementar fácilmente en Verilog.

#### - Sumadores:

* Los sumadores pueden ser sumadores completos o sumadores de acarreo.
* Se pueden implementar utilizando expresiones de asignación o utilizando estructuras always para describir el comportamiento del sumador.

#### - Multiplexores:

* Los multiplexores seleccionan una de las múltiples entradas y la envían a la salida en función de una señal de selección.
* Se pueden implementar utilizando estructuras condicionales como if-else o utilizando una expresión condicional.

#### - Decodificadores:

* Los decodificadores convierten una entrada codificada en una de varias salidas activas.
* Se pueden implementar utilizando estructuras case para mapear entradas a salidas específicas.

#### Ejemplo:

### 

### 3. Asignaciones continuas vs. procedimentales:

En Verilog, hay dos tipos de asignaciones: continuas y procedimentales. Cada tipo se utiliza en diferentes contextos y tiene diferentes comportamientos.

#### - Asignaciones Continuas:

* Las asignaciones continuas se utilizan para conectar señales de forma directa y no tienen sentido del tiempo.
* Se utilizan principalmente para conectar puertas lógicas y módulos.

#### - Asignaciones Procedimentales:

* Las asignaciones procedimentales se utilizan dentro de bloques always o initial y tienen sentido del tiempo.
* Se utilizan para describir comportamientos secuenciales y combinacionales en el diseño.

#### Ejemplo:

Si deseas utilizar una asignación continua, puedes eliminar el bloque always y expresar la lógica deseada directamente con operadores lógicos, en este caso, y se actualiza automáticamente siempre que a o b cambien, gracias a la naturaleza de la asignación continua.

Si prefieres utilizar una asignación procedimental, puedes eliminar la asignación continua y mantener el bloque always. Asegúrate de declarar y como output reg ya que se actualiza dentro de un bloque always, Este enfoque utiliza un bloque always que se activa con cualquier cambio en las señales a o b (@\* es una abreviatura de @(a or b) en este contexto), y actualiza y de manera procedimental.

### Ejercicios Prácticos:

1. Implementar un sumador de 4 bits utilizando sumadores completos (full\_adder) en Verilog.
2. Diseñar un multiplexor de 4 a 1 utilizando una estructura case en Verilog.
3. Crear un decodificador de 3 a 8 utilizando una estructura always en Verilog y probar su funcionamiento utilizando una simulación.

## Módulo 5: Diseño de Circuitos Secuenciales en Verilog

### 1. Introducción a los circuitos secuenciales:

Los circuitos secuenciales son aquellos en los que la salida depende no solo de las entradas actuales, sino también del estado interno del circuito, que puede cambiar con el tiempo.

#### - Elementos Básicos:

* Los elementos básicos de los circuitos secuenciales son los flip-flops, que son dispositivos de almacenamiento de un solo bit.
* Los flip-flops se utilizan para almacenar el estado interno del circuito y son esenciales para implementar lógica secuencial.

#### - Aplicaciones:

* Los circuitos secuenciales se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, como contadores, registros, máquinas de estados finitos, etc.


### 2. Flip-flops y su implementación en Verilog:

Los flip-flops son dispositivos de almacenamiento que se utilizan para almacenar un solo bit de información. En Verilog, los flip-flops se implementan utilizando bloques always que responden a los flancos de reloj.

#### - Tipos de Flip-flops:

* **Flip-flop D:** Almacena el valor presente en la entrada D en la salida Q en el flanco de subida del reloj.
* **Flip-flop JK:** Tiene entradas J, K, clk, y reset, y puede actuar como un flip-flop D, T o RS dependiendo de la configuración de sus entradas.
* **Flip-flop T:** Cambia su estado cada vez que la entrada T es igual a 1 en el flanco de reloj.

#### Ejemplo:



### 3. Diseño de contadores y registros de desplazamiento:

Los contadores y registros de desplazamiento son ejemplos comunes de circuitos secuenciales que se utilizan para diversas aplicaciones en sistemas digitales.


#### - Contadores:

* Los contadores son circuitos secuenciales que generan una secuencia de números en secuencia o de acuerdo con una secuencia predefinida.
* Pueden ser contadores ascendentes o descendentes, y pueden ser síncronos o asíncronos.

#### - Registros de Desplazamiento:

* Los registros de desplazamiento son circuitos secuenciales que almacenan y desplazan los datos de entrada en una o más direcciones.
* Pueden ser de desplazamiento a la izquierda (shift left), desplazamiento a la derecha (shift right) o rotación.

#### Ejemplo:



module shift\_register(input wire clk, input wire reset, input wire [7:0] data\_in, output reg [7:0] data\_out);

always @(posedge clk or posedge reset) begin

if (reset)

data\_out <= 8'b00000000;

else

data\_out <= {data\_out[6:0], data\_in[0]};

end

endmodule

### Ejercicios Prácticos:

1. Implementar un contador ascendente de 4 bits utilizando flip-flops D en Verilog.
2. Diseñar un registro de desplazamiento a la derecha de 8 bits que desplace los datos de entrada en una posición en cada ciclo de reloj.
3. Crear un testbench para simular un circuito secuencial de su elección y verificar su funcionamiento en diferentes condiciones de entrada.

## Módulo 6: Introducción a las FPGAs

### 1. Arquitectura básica de una FPGA:

Las FPGAs (Field-Programmable Gate Arrays) son dispositivos de hardware programables que contienen una matriz de bloques lógicos interconectados.

#### - Elementos Principales:

* **Bloques Lógicos:** Son la unidad básica de lógica programable en una FPGA y consisten en LUTs (Look-Up Tables), multiplexores y flip-flops.
* **Bloques de Memoria:** Almacenan configuraciones y datos dentro de la FPGA.
* **Bloques de E/S:** Proporcionan interfaces para comunicarse con el mundo exterior.
* **Matriz de Interconexión:** Conecta los diferentes bloques dentro de la FPGA.

#### - Arquitecturas Específicas:

* Las diferentes FPGAs pueden tener arquitecturas específicas, como FPGAs basadas en matriz de puertas programables (SRAM-based), FPGAs basadas en antifusibles o FPGAs basadas en flash.

#### Ejemplo:

Una arquitectura típica de FPGA incluye bloques lógicos configurables interconectados mediante una matriz de interconexión, junto con bloques de memoria y de E/S para interactuar con el entorno externo.

### 2. Cómo las FPGAs implementan diseños Verilog:

Las FPGAs implementan diseños Verilog mediante un proceso de síntesis, que convierte el código Verilog en una descripción de hardware específica de la FPGA.

#### - Herramientas de Síntesis:

* Las herramientas de síntesis toman el código Verilog como entrada y generan un netlist que describe la interconexión de los bloques dentro de la FPGA.
* Estas herramientas también pueden optimizar el diseño para cumplir con los requisitos de rendimiento y recursos de la FPGA.

#### - Flujos de Diseño:

* Los flujos de diseño en FPGAs incluyen varias etapas, como la síntesis, la implementación y la verificación, que son similares a los flujos de diseño en ASICs (Application-Specific Integrated Circuits).

#### Ejemplo:

Después de escribir un diseño en Verilog, se utiliza una herramienta de síntesis como Vivado (para FPGAs Xilinx) o Quartus Prime (para FPGAs Intel) para convertir el código Verilog en un diseño implementable en la FPGA.

### 3. Herramientas de desarrollo para FPGAs:

Existen varias herramientas de desarrollo disponibles para trabajar con FPGAs, desde la codificación del diseño hasta la implementación en hardware.

#### - Entornos de Desarrollo Integrado (IDEs):

* Los IDEs proporcionan una interfaz gráfica para el diseño, la síntesis y la implementación de diseños en FPGAs.
* Estos entornos incluyen herramientas de edición de código, simulación y análisis de diseño.

#### - Herramientas de Síntesis y Implementación:

* Las herramientas de síntesis convierten el código Verilog en una descripción de hardware específica de la FPGA.
* Las herramientas de implementación asignan recursos y rutas de señal dentro de la FPGA y generan un archivo de configuración para la carga en la FPGA.

#### Ejemplo:

Xilinx Vivado y Intel Quartus Prime son ejemplos de entornos de desarrollo integrado que proporcionan todas las herramientas necesarias para el desarrollo de diseños en FPGAs, desde la codificación hasta la implementación en hardware.

### Ejercicios Prácticos:

1. Crear un proyecto en Vivado o Quartus Prime y configurar un nuevo diseño Verilog.
2. Implementar un diseño simple en Verilog, como una puerta lógica o un contador, utilizando las herramientas de síntesis y verificando su funcionamiento.
3. Simular el diseño utilizando herramientas de simulación como ModelSim y verificar su comportamiento antes de la implementación en hardware.

## Módulo 7: Testbenches y Simulación

### 1. Creación de testbenches para verificar tus diseños:

Un testbench es un módulo Verilog utilizado para probar y verificar el funcionamiento de otros módulos o diseños.

#### - Estructura de un Testbench:

* Un testbench incluye la instancia del diseño bajo prueba (DUT) y proporciona estímulos de prueba para verificar su comportamiento.
* Puede contener señales de control, generadores de reloj y lógica de verificación para comparar las salidas del DUT con los resultados esperados.

#### - Estímulos de Prueba:

* Los estímulos de prueba son señales de entrada generadas para probar diferentes condiciones de funcionamiento del diseño.
* Pueden ser patrones de datos predefinidos, señales aleatorias o secuencias específicas para probar casos de borde.

#### Ejemplo:

module testbench;

reg clk;

reg [7:0] a, b;

wire [7:0] out;

example\_module dut(.clk(clk), .a(a), .b(b), .out(out));

initial begin

clk = 1'b0;

forever #5 clk = ~clk;

end

initial begin

a = 8'b00000001;

b = 8'b00000010;

#10;

$display("Resultado: %b", out);

end

endmodule

### 2. Generación de estímulos y visualización de resultados:

En un testbench, se pueden generar diferentes estímulos de prueba para verificar el diseño y visualizar los resultados utilizando herramientas de simulación.

#### - Herramientas de Simulación:

* ModelSim, VCS, Verilator, entre otras, son herramientas comúnmente utilizadas para simular diseños Verilog y testbenches.
* Estas herramientas proporcionan visualización de ondas para observar el comportamiento de las señales en el tiempo.

#### - Análisis de Resultados:

* Los resultados de la simulación se pueden analizar utilizando comandos de visualización y depuración en la herramienta de simulación.
* Se pueden verificar las señales de salida del DUT para asegurarse de que cumplen con los requisitos de diseño.

#### Ejemplo:

Después de simular el testbench, se pueden analizar las formas de onda de las señales de entrada y salida para verificar que el diseño funciona correctamente bajo diferentes condiciones de entrada.

### 3. Buenas prácticas en la simulación de diseños Verilog:

Para realizar simulaciones efectivas de diseños Verilog, es importante seguir algunas buenas prácticas para garantizar resultados precisos y eficientes.

#### - Escritura Modular:

* Dividir el diseño en módulos pequeños y bien definidos facilita la escritura de testbenches y la depuración del código.

#### - Verificación Exhaustiva:

* Probar el diseño con una variedad de casos de prueba para cubrir todos los posibles escenarios de funcionamiento.
* Incluir casos de borde y situaciones extremas para garantizar la robustez del diseño.

#### - Depuración Efectiva:

* Utilizar herramientas de simulación para identificar y corregir errores en el diseño.
* Analizar las formas de onda y las trazas de simulación para entender el comportamiento del diseño y encontrar posibles problemas.

#### Ejemplo:

module example\_module\_tb;

reg [7:0] a, b;

wire [7:0] out;

example\_module dut(.a(a), .b(b), .out(out));

initial begin

a = 8'b00000001;

b = 8'b00000010;

#10;

if (out === 8'b00000011)

$display("Prueba Exitosa");

else

$display("Prueba Fallida");

end

endmodule

### Ejercicios Prácticos:

1. Crear un testbench para el diseño de un sumador de 8 bits y verificar su funcionamiento con diferentes combinaciones de entradas.
2. Generar estímulos aleatorios para un diseño de contador y verificar su funcionamiento utilizando una simulación.
3. Analizar las formas de onda de un testbench y detectar posibles problemas de temporización o comportamiento del diseño.

## Módulo 8: Proyecto Final de Diseño en FPGA

### 1. Selección de un proyecto de diseño digital que integre conceptos aprendidos:

El proyecto final del curso consistirá en la selección y desarrollo de un diseño digital completo que integre los conceptos aprendidos a lo largo del curso.

#### - Áreas de Aplicación:

* Los proyectos pueden enfocarse en diversas áreas de aplicación, como procesamiento de señales, procesamiento de imágenes, comunicaciones, control, etc.
* Es importante seleccionar un proyecto que permita demostrar una comprensión profunda de los conceptos de Verilog y FPGAs.

#### - Complejidad del Proyecto:

* El proyecto puede variar en complejidad según el nivel de habilidad y experiencia de los estudiantes.
* Se pueden desarrollar proyectos simples para principiantes o proyectos más avanzados para estudiantes con más experiencia.

#### Ejemplo:

Un proyecto final podría ser el diseño de un controlador de luces LED RGB utilizando una FPGA. Este proyecto implicaría la implementación de un controlador de color y brillo utilizando Verilog, así como la interfaz de la FPGA con los LEDs.

### 2. Implementación del diseño en Verilog:

Una vez seleccionado el proyecto, se procede a implementar el diseño en Verilog utilizando los conceptos aprendidos a lo largo del curso.

#### - Desarrollo del Código:

* Escribir el código Verilog necesario para implementar el diseño.
* Dividir el diseño en módulos y utilizar una metodología modular para facilitar el desarrollo y la depuración del código.

#### - Verificación del Diseño:

* Utilizar testbenches y simulaciones para verificar el correcto funcionamiento del diseño bajo diferentes condiciones de entrada.
* Realizar pruebas exhaustivas para garantizar que el diseño cumple con los requisitos especificados.

#### Ejemplo:

Para el proyecto del controlador de luces LED RGB, se implementaría el código Verilog para controlar el color y brillo de cada LED, así como la lógica de interfaz con la FPGA.

### 3. Simulación del diseño, síntesis y carga en una FPGA:

Una vez completada la implementación del diseño en Verilog, se procede a simular, sintetizar y cargar el diseño en una FPGA para su prueba en hardware.

#### - Simulación:

* Utilizar herramientas de simulación para verificar el correcto funcionamiento del diseño antes de la síntesis.
* Analizar las formas de onda y las trazas de simulación para entender el comportamiento del diseño y detectar posibles problemas.

#### - Síntesis:

* Utilizar herramientas de síntesis para convertir el código Verilog en una descripción de hardware específica de la FPGA.
* Optimizar el diseño para cumplir con los requisitos de rendimiento y recursos de la FPGA.

#### - Carga en una FPGA:

* Utilizar herramientas de programación para cargar el diseño sintetizado en una FPGA.
* Verificar el funcionamiento del diseño en hardware y realizar pruebas adicionales si es necesario.

#### Ejemplo:

Después de completar la implementación del controlador de luces LED RGB en Verilog, se simula el diseño, se sintetiza utilizando una herramienta como Vivado o Quartus Prime, y se carga en una FPGA para su prueba en hardware.

### 4. Evaluación del proyecto: funcionamiento y optimización:

Una vez cargado el diseño en la FPGA, se evalúa su funcionamiento y se realizan optimizaciones si es necesario para mejorar el rendimiento o reducir el uso de recursos.

#### - Evaluación del Funcionamiento:

* Verificar que el diseño funciona según lo previsto y cumple con los requisitos especificados.
* Realizar pruebas adicionales en hardware para validar el diseño en diferentes condiciones de funcionamiento.

#### - Optimización del Diseño:

* Identificar áreas del diseño que puedan ser optimizadas para mejorar el rendimiento o reducir el uso de recursos.
* Realizar cambios en el código Verilog y volver a sintetizar el diseño para evaluar el impacto de las optimizaciones.

#### Ejemplo:

Se evalúa el funcionamiento del controlador de luces LED RGB en la FPGA y se identifican áreas que pueden ser optimizadas, como la utilización de recursos o la eficiencia del código Verilog. Se realizan cambios en el diseño y se vuelven a cargar en la FPGA para su validación.

### Ejercicios Prácticos:

1. Seleccionar un proyecto final para el curso que integre los conceptos aprendidos y sea de interés personal.
2. Implementar el diseño en Verilog y verificar su funcionamiento utilizando simulaciones y testbenches.
3. Sintetizar el diseño y cargarlo en una FPGA para su prueba en hardware.
4. Evaluar el funcionamiento del diseño en la FPGA y realizar optimizaciones si es necesario para mejorar el rendimiento o reducir el uso de recursos.